
**O**-**300 SERIES**

Istruzioni di montaggio / *Mounting instructions* / Инструкция по установке



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Dimensioni  *Dimensions*  *Размеры*  (mm) | O-300 ETAHF  (HETTICH) |  |
| HFA | 142 |  |
| HFB | 340 |  |
| HGA | 37 |  |
| HGB | 395 |  |
| PG | 40 |  |
| IG | 242 |  |
|  | | | | | | | |
| Dimensioni  *Dimensions*  *Размеры*  (mm) | O-363  NL 200 mm | O-311  NL 300 mm | | O-321  NL 400 mm | O-323  NL 450 mm | O-324  NL 600 mm |  |
| IF | 142 | 236 | | 336 | 386 | 536 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontalino per anta completamente registrabile BREVETTATO /Full adjustable door bracket PATENTED **Полностью регулируемый запатентованный крепеж фасада** | |  |
| REGISTRAZIONE FRONTALE (agire su 1)  *FRONTAL ADJUSTMENT (act on 1)*  *РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (согласно рис 1)* | Фиксация | |
| REGISTRAZIONE LATERALE (centrare l’anta e bloccare la vite)  *SIDE ADJUSTMENT (adjust the door and screw to block)*  *ПРОДОЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА (установите фасад в нужное положение и затяните фиксирующие винты, согласно рис 2)* | REGISTRAZIONE VERTICALE (agire su 3)  *VERTICAL ADJUSTMENT (act on 3)*  *ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА (согласно рис 3)* | |
|  |  | |