**O**-**300 SERIES**

Istruzioni di montaggio / *Mounting instructions* / Инструкция по установке



|  |
| --- |
|  |
| Dimensioni*Dimensions**Размеры*(mm) | O-300 ETAHF(HETTICH) |  |
| HFA | 142 |  |
| HFB | 340 |  |
| HGA | 37 |  |
| HGB | 395 |  |
| PG | 40 |  |
| IG | 242 |  |
|  |
| Dimensioni*Dimensions**Размеры*(mm) | O-363NL 200 mm | O-311NL 300 mm | O-321NL 400 mm | O-323NL 450 mm | O-324NL 600 mm |  |
| IF | 142 | 236 | 336 | 386 | 536 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Frontalino per anta completamente registrabile BREVETTATO / Full adjustable door bracket PATENTED**Полностью регулируемый запатентованный крепеж фасада** |  |
| REGISTRAZIONE FRONTALE (agire su 1) *FRONTAL ADJUSTMENT (act on 1)**РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (согласно рис 1)* |  Фиксация |
| REGISTRAZIONE LATERALE (centrare l’anta e bloccare la vite)*SIDE ADJUSTMENT (adjust the door and screw to block)**ПРОДОЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА (установите фасад в нужное положение и затяните фиксирующие винты, согласно рис 2)* | REGISTRAZIONE VERTICALE (agire su 3)*VERTICAL ADJUSTMENT (act on 3)**ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА (согласно рис 3)* |
|  |  |